S9280 扫描仪驱动程序，不包括“MT_OCR_setup V1.4”文字方向识别引擎。


扫描仪驱动安装步骤

扫描仪与计算机先不连机。

1 先安装设备驱动程序MtScan2.exe（在DeviceDriver目录下）。这是扫描仪的底层驱动，让计算机在设备管理器中，
认出图像处理设备！
2 再安装SpeedyScanTWAIN.exe（在Twain目录下），这是扫描仪TWAIN接口程序，应用程序通过TWAIN接口，可以控制扫描仪工作！
3 最后安装用户使用程序S-UserUtility目录下的setup.exe，这是扫描仪内部工作状态的侦测程序以及提供扫描仪校正功能，建议安装，方便扫描仪出问题时，能够判断内部故障代码！

然后重新启动计算机，

接上扫描仪与计算机的USB线，打开扫描仪电源，让计算机认出扫描仪。

注意，
1 在应用程序中，调用扫描仪的TWAIN源，应该选择“Microtek SpeedyView ”的选项！

2 扫描仪TWAIN驱动中，如果需要实现自动文字方向识别，需要加载文字方向识别模块，
用户需要上网，下载“MT_OCR_setup V1.4”OCR文字方向识别引擎，下载安装后，需要重启，再次打开TWAIN界面，才能获得功能。






